Схемы подтверждения соответствия

|  |  |
| --- | --- |
| Схема  | Продукция |
| 1д, 5д | Вещества и материалы |
| 2д, 3д, 5д | Газовые огнетушащие составы, кроме азота, аргона, двуокиси углерода с содержанием основного вещества более 95%; первичные средства пожаротушения, кроме огнетушителей; пожарный инструмент и оборудование, кроме пеногенераторов, пеносмесителей, пожарных рукавов; строительные материалы, не применяемые для отделки путей эвакуации людей в безопасную зону; материалы специальной защиты; ковровые покрытия; каналы инженерных систем противодымной защиты |
| 3д | Мобильные средства пожаротушения  |
| 2с, 3с, 4с, 5с и 6с | Переносные и передвижные огнетушители; пожарные стволы; пеногенераторы; пеносмесители; пожарные рукава; СИЗы; средства спасения людей при пожаре; оборудование и изделия, используемые для спасения людей при пожаре; дополнительное снаряжение пожарных; порошковые огнетушащие составы; пенообразователи для тушения пожаров и огнетушащие жидкости; средства пожарной автоматики; аппараты защиты электрических цепей; строительные материалы, применяемые для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону; отделочные материалы для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена; средства огнезащиты; конструкции заполнений проемов в противопожарных преградах; кабельные проходки и короба, каналы и трубы из полимерных материалов для прокладки кабелей; герметичные кабельные вводы; инженерное оборудование систем противодымной защиты, за исключением каналов инженерных систем; двери шахт лифтов; кабельные изделия, к которым предъявляются требования пожарной безопасности; элементы автоматических установок пожаротушения; автономные установки пожаротушения |